**F6) GK-Decke EI90 mit 40 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F6 – 90 / Brandschutz EI90 für GK-Decken**

Revisionsklappe Brandschutz EI90 für abgehängte Unterdecken, vorgerichtet für den Einbau in 40 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung = Lichtes Durchgangsmaß: …..x….. mm

(Max: 800x800 mm)

(Min: 200x200 mm)

(Außenmaß = Lichtes Durchgangsmaß + 180 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubten Gipskarton-Feuerschutzplatten und rückseitiger Brandschutzauflage. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F6 - 90

………. Stück ………. ……….

**F6) GK-Decke EI90 mit 43 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F6 – 90 / Brandschutz EI90 für GK-Decken**

Revisionsklappe Brandschutz EI90 für abgehängte Unterdecken, vorgerichtet für den Einbau in 43 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung = Lichtes Durchgangsmaß: …..x….. mm

(Max: 800x800 mm)

(Min: 200x200 mm)

(Außenmaß = Lichtes Durchgangsmaß + 180 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubten Gipskarton-Feuerschutzplatten und rückseitiger Brandschutzauflage. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F6 - 90

………. Stück ………. ……….

**F6) GK-Decke EI90 mit 45 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F6 – 90 / Brandschutz EI90 für GK-Decken**

Revisionsklappe Brandschutz EI90 für abgehängte Unterdecken, vorgerichtet für den Einbau in 45 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung = Lichtes Durchgangsmaß: …..x….. mm

(Max: 800x800 mm)

(Min: 200x200 mm)

(Außenmaß = Lichtes Durchgangsmaß + 180 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubten Gipskarton-Feuerschutzplatten und rückseitiger Brandschutzauflage. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F6 - 90

………. Stück ………. ……….

**F6) GK-Decke EI90 mit 50 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F6 – 90 / Brandschutz EI90 für GK-Decken**

Revisionsklappe Brandschutz EI90 für abgehängte Unterdecken, vorgerichtet für den Einbau in 50 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung = Lichtes Durchgangsmaß: …..x….. mm

(Max: 800x800 mm)

(Min: 200x200 mm)

(Außenmaß = Lichtes Durchgangsmaß + 180 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubten Gipskarton-Feuerschutzplatten und rückseitiger Brandschutzauflage. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F6 - 90

………. Stück ………. ……….