**FF Systembau Revisionsklappe / System F5 – 30 BMW / Brandschutz I30 für Massivwände**

Revisionsöffnungsverschluss Brandschutz I30 für Massivwände/-schächte / Abmessung: …..x….. mm

Feuerwiderstandsfähiger, dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss System F5-30 BMW für Massivwände/-schächte gemäß DIN 4102-4 der Feuerwiderstandsklasse I30

gemäß Zulassung Z-6.55-2241

Revisionsklappe für Installationsschächte I30 in der Bauart von mindestens 100mm dicken Massivwänden/-schächten.

Die Revisionsklappe besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit GKF-Einlage. Das Türblatt ist mit einem Schloss und einer Fangsicherung versehen.

Abmessung / lichter Durchgang: .....x….. mm

(min. 200 x 200 mm - max. 800 x 800 mm)

(Außenmaß = lichter Durchgang + 114 mm)

Verschlussart: Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantschloss\*

\*Alternativ : - mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- mit zusätzlichem Profilzylinderschloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Optional: -Luftdichte Ausführung

Erzeugnis: FF Systembau / System F5 – 30 BMW

………. Stück ………. ……….