**F1) GK-Decke nur Rahmen vorgerichtet für 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 12,5 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….

**F1) GK-Decke nur Rahmen vorgerichtet für 15 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 15 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 15 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….

**F1) GK-Decke nur Rahmen vorgerichtet für 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 25 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….

**F1) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale nur Rahmen vorgerichtet für 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 12,5 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….

**F1) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale nur Rahmen vorgerichtet für 15 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale,

vorgerichtet für den Einbau in 15 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 15 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….

**F1) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale nur Rahmen vorgerichtet für 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F1 – mit festen Scharnieren**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale,

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, vorgerichtet für 25 mm Platten-Einlage (nur Rahmen). Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F1 – mit festen Scharnieren

………. Stück ………. ……….