**R) GK-Decke mit 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System R - rund**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: Durchmesser: ………….. mm

\*(Mögliche Größen: Durchmesser 200 mm / 300 mm / 400 mm / 500 mm / 600 mm)

Rahmen aus gebogenen Aluminiumprofilen, mit flächenbündig eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System R - rund

………. Stück ………. ……….