**T-XXL – Jumbo – für Massivdecken**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Massivdecke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung, vorgerichtet für den Einbau in Massivdecken, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 10 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 10 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 15 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 15 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 18 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 18 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 20 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 20 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….

**T-XXL – Jumbo – für Decke mit 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe - System T-XXL für Decke**

Stabile Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Decken / Massivdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Maximales Maß: 1-flüglig: Breite: 1000 mm / Länge : 2000 mm

 2-flüglig: Breite: 2000 mm / Länge : 2000 mm

3- oder mehrflüglig: Maße auf Anfrage

(Mindestbreite: 300 mm)

Rahmen aus stabilen Aluminiumprofilen, an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Verdeckt liegende Spezialscharniere ermöglichen ein sicheres Abklappen der Klappe.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau - System T -XXL – Revisionsklappe für Decken

………. Stück ………. ……….