**EXT) Außenbereich – Fassade – schlagregendicht nach DIN EN 1027**

**FF Systembau Revisionsklappe / System EXT / für Fassaden / schlagregendicht**

Revisionsklappe mit Metalloberfläche ohne Brandschutzanforderung für Fassaden, liefern und einbauen.

Abmessung: …..x….. mm

\*(Maximale Maße: Breite 600 mm / Höhe 800 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, Türblatt aus 1 mm Aluminiumblech mit innenliegender Dämmung. Eine wasserabweisende Spezialdichtung bietet Schutz vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.

Das Türblatt ist fest mit dem Außenrahmen verbunden und kann seitlich geöffnet werden.

Einsatz sowohl direkt an Massivwand als auch in Vollwärmeschutz möglich.

Verschlussart: Vierkantverschluss

\*Alternativ:

- Rundzylinder-Hebelschloss

Erzeugnis: FF Systembau / System EXT / für Fassade

………. Stück ………. ……….