**MPWD) Außenbereich – Fassade – schlagregendicht nach DIN EN 1027**

**FF Systembau Revisionsklappe / System MPWD / für Fassaden / schlagregendicht**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für Fassaden, liefern und einbauen.

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubter zementgebundener Bauplatte 12,5 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung. Eine wasserabweisende Spezialdichtung bietet Schutz vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.

Das Türblatt ist aushängbar und kann mit einem Feinputz überzogen und gestrichen werden.

Einsatz sowohl direkt an Massivwand als auch in Vollwärmeschutz ab 80 mm Dämmung möglich.

Verschlussart: Rundzylinder-Hebelschloss

Erzeugnis: FF Systembau / System MPWD / für Fassade

………. Stück ………. ……….