**Ausschreibungstext**

**FF System ECO Edelstahl**

Befüllbare Schachtabdeckung System ECO Edelstahl zum bodenebenen Einbetonieren. Zum befüllen mit Beton und diversen Bodenbelägen, für wählbare Oberfläche.

Edelstahlrahmen mit verstärkter konischer Wanne mit innenliegendem Bewehrungsgitter. Anheben des Deckels an den Eckpunkten mit Hebeschlüssel.

Edelstahl 2 mm (1.4301).

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Wannentiefe 45 mm/95 mm\*. Rahmenhöhe 50 mm/100 mm\*.

Belastung: A15/B125\* nach EN124.

Hersteller: Fa. FF Systembau - FF System ECO Edelstahl – www.ffsystembau.de

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungstiefe.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_ECO\_Edelstahl\_V3\_EHG\_280317