**Ausschreibungstext**

**FF System ECO Stahl feuerverzinkt**

Befüllbare Schachtabdeckung System ECO Stahl feuerverzinkt zum bodenebenen Einbetonieren. Zum befüllen mit Beton und diversen Bodenbelägen, für wählbare Oberfläche.

Rahmen aus feuerverzinktem Stahl mit verstärkter konischer Wanne mit innenliegendem Bewehrungsgitter. Anheben des Deckels an den Eckpunkten mit Hebeschlüssel.

Feuerverzinkter Stahl 2 mm.

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Wannentiefe 45 mm/75 mm/115 mm\*. Rahmenhöhe 50 mm/80 mm/120 mm\*.

Belastung: A15/B125/C250/D400\* nach EN124.

Hersteller: Fa. FF Systembau - FF System ECO Stahl feuerverzinkt – www.ffsystembau.de

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungstiefe und -größe.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_ECO\_Stahl\_feuerverzinkt\_V3\_EHG\_030417