**Ausschreibungstext System MA-BS**

Befüllbare, konische Schachtabdeckung mit Rahmen zum bodenebenen Einbetonieren.

Min. 2,5 mm Edelstahl (1.4301).

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorrichtung.

Verstärkte Wanne mit innenliegenden Querstreben.

Aufbauhöhe Rahmen 77,5 mm, Wannentiefe 50 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Anheben und Verschraubung des Deckels mit Zarge an 2 Eckpunkten.

A15/B125\* nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Brandschutz: EI90 in Anlehnung an EN 1363-1

Produkt: Firma FF Systembau Serie MA-BS Edelstahl.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungsgröße.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_MA-BS\_V1\_STE\_290518