**Ausschreibungstext System MA-GBZ**

Befüllbare, konische Schachtabdeckung mit Rahmen zum bodenebenen Einbetonieren.

Min. 2,5 mm Edelstahl (1.4301).

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorrichtung.

Verstärkte Wanne mit innenliegenden Querstreben.

Aufbauhöhe Rahmen 75 mm, Wannentiefe 50 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Verschluss des Deckels an der Zarge erfolgt zentral, von außen und von innen möglich.

Anheben des Deckels von außen an 2 Eckpunkten, von innen mit einem Griff.

A15/B125\* nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie MA-GBZ Edelstahl.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungsgröße.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_MA-GBZZ\_V1\_EHG\_010317.docx