**Ausschreibungstext System MA-GB**

Befüllbare, konische Schachtabdeckung mit Rahmen zum bodenebenen Einbetonieren.

Min. 2,5 mm Edelstahl (1.4301).

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorrichtung.

Verstärkte Wanne mit innenliegenden Querstreben.

Aufbauhöhe Rahmen 75 mm, Wannentiefe 50 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Optional: Aufrüstung mit Drainage am Außenrahmen

Anheben und Verschraubung des Deckels mit Zarge an 2 Eckpunkten.

A15/B125\* nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie MA-GB Edelstahl.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungsgröße.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_MA-GB\_V1\_EHG\_240217