**Ausschreibungstext System MA-GTR**

Tränenblech-Schachtabdeckung mit Rahmen zum bodenebenen Einbetonieren.

Zarge aus 2 mm Edelstahl (1.4301), Deckel aus 3/5 mm Edelstahl-Tränenblech.

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorrichtung.

Aufbauhöhe Rahmen 75 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Anheben und Verschraubung des Deckels mit Zarge an 2 Eckpunkten.

A15 nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie MA-GTR Edelstahl.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_MA-GTR\_V1\_EHG\_010317