Schachtabdeckung Typ MA-WB für wählbare Oberfläche

aus Edelstahl V2A 1.4301

Für Schachtlichte 1000 x 1000 mm

D400 befahrbar nach DIN EN 124:2015-09

(für nicht fließendem geschwindigkeitsbegrenzten Verkehr)

Bodenbündig, tagwasserdicht, quadratisch Ausführung bestehend aus:

Wanne T = 85 mm für max. Steinhöhe 8 cm mit zusätzlichen untenliegenden Aussteifungen für die Prüflast D 400 verstärkt

Deckel mit einem Schraub-Vorreiberverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe

Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, tagwasserdicht, austauschbar) umlaufend an der Deckelunterseite angebracht.

Deckel mittels unterliegenden Falt-Scharnieren am Rahmen angeschlagen.

Umlaufend geschlossener Rahmen als verlorene Schalung mit Mauerankern zum Einbetonieren, mit Kranösen.

Abdeckung mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und mit selbstarretierender nur von Hand zu lösender Zuklappsicherung.

Bedienungsschlüssel aus Edelstahl zum Lösen der Schutzkappe, des Verschlusses und zum Heben des Deckels.

Optionen:

* Messingeinsatz zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzylinders
* Profilzylinder-Sicherheitsschloss (Zylinderlänge 41,5 mm) zum Einbau in den Messingeinsatz entspr. LKA-Empfehlungen.
* Wärmeisolierung 30 mm starke Hartschaumisolierung im Deckel durch 1,0 mm starkes Kaschierungsblech geschützt.