**Ausschreibungstext System PRO-RI Aluminium**

Bodenebene Schachtabdeckung zum Einbetonieren.

Zarge aus 2 mm Aluminium-Winkelprofil, Deckel aus 3/5 mm Aluminium-Riffelblech.

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Deckel mit unterseitiger Verstärkung.

Aufbauhöhe Rahmen 40 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit zweifacher umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Anheben und Verschraubung des Deckels mit Zarge an 4 Eckpunkten.

A15 nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie PRO-RI Aluminium.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_PRO-RI\_Aluminium\_V2\_EHG\_140217