**Ausschreibungstext System SA1**

Bodenerhabene, regensichere Brunnenschachtabdeckung quadratisch, (optional) mit Isolierung und Dunsthut\*.

Min. 2 mm Edelstahl (1.4301/1.4571\*).

Nennmaß \* x \* mm, lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Aufhaltevorrichtung.

Vorrichtung für Profilzylinderschloss/Vorrichtung für Profilzylinderschloss mit Profilzylinder\*(optional)

Selbsteinfallender Verschluss, nur mit Bedienerschlüssel zu öffnen.

Verdeckte Scharniere, Deckel ca. 100° aufklappbar.

Zarge Edelstahlprofil zur Dübelmontage.

Umlaufende, austauschbare frost- und witterungsbeständige Gummidichtung.

Bedienerschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie SA1 Edelstahl Typ A/B/C/D\*.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Isolierung und Dunsthut je nach Bedarf wählen – bestimmt den Typen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_SA1\_V2\_EHG\_230217.docx