**Ausschreibungstext System SA3-RI**

Bodenerhabene, regensichere Brunnenschachtabdeckung quadratisch, begehbar.

Abdeckung min. 4 mm Aluminium-Riffelblech, Zarge min. 2 mm Edelstahl (1.4301).

Nennmaß \* x \* mm, lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Aufhaltevorrichtung.

Vorrichtung für Profilzylinderschloss/Vorrichtung für Profilzylinderschloss mit Profilzylinder\*(optional)

Selbsteinfallender Verschluss, nur mit Bedienerschlüssel zu öffnen.

Verdeckte Scharniere, Deckel ca. 100° aufklappbar.

Zarge Edelstahlprofil zur Dübelmontage.

Umlaufende, austauschbare frost- und witterungsbeständige Gummidichtung.

Bedienerschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie SA3-RI.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_SA3-RI\_V2\_EHG\_230217.docx