**Ausschreibungstext System SA4**

Bodenerhabene, regensichere Brunnenschachtabdeckung rund, (optional) mit Isolierung und Dunsthut\*.

Min. 4 mm Edelstahl (1.4301/1.4571\*).

Nennmaß \* mm, Rahmenaußenmaß \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Aufhaltevorrichtung.

Vorrichtung für Profilzylinderschloss/Vorrichtung für Profilzylinderschloss mit Profilzylinder\*(optional)

Selbsteinfallender Verschluss, nur mit Bedienerschlüssel zu öffnen.

Verdeckte Scharniere, Deckel ca. 100° aufklappbar.

Zarge Edelstahlprofil zur Dübelmontage.

Umlaufende, austauschbare frost- und witterungsbeständige Gummidichtung.

Bedienerschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie SA4 Edelstahl Typ RA/RB/RC/RD\*.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Isolierung und Dunsthut je nach Bedarf wählen – bestimmt den Typen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_SA4\_V2\_EHG\_230217.docx