**Ausschreibungstext System SA6**

Bodenerhabene, einbruchhemmende, regensichere und überflutungssichere Brunnenschachtabdeckung rund, (optional) mit Isolierung \*.

Min. 4 mm Edelstahl (1.4301/1.4571\*).

Nennmaß \* mm, Rahmenaußenmaß \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Aufhaltevorrichtung.

Vorrichtung für Profilzylinderschloss/Vorrichtung für Profilzylinderschloss mit Profilzylinder\*(optional)

Selbsteinfallender Verschluss, nur mit Bedienerschlüssel zu öffnen.

Verdeckte Scharniere, Deckel ca. 100° aufklappbar.

Zarge Edelstahlprofil zur Dübelmontage.

Umlaufende, austauschbare frost- und witterungsbeständige Gummidichtung.

Bedienerschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie SA6 Edelstahl Typ RA/RB\*.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Isolierung je nach Bedarf wählen – bestimmt den Typen.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_SA6\_V1\_PUT\_240820.docx