**B-EXT) Außenbereich – Fassade - Edelstahl**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B- EXT / für Fassaden**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung bestehend aus einem stabilen Außenrahmen aus 1 mm Edelstahl und einer innenliegenden Isolierung, inkl. Spezialdichtung. Das Türblatt lässt sich seitlich öffnen.

Geeignet für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände im Innen- und Außenbereich. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Bestellmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Bestellmaß + 50 mm

Lichtes Durchgangsmaß Breite = Bestellmaß -64 mm

Lichtes Durchgangsmaß Höhe = Bestellmaß -52 mm

Ausschnittsmaß = Bestellmaß + 10 mm

Rahmen und Türblatt aus Edelstahl, weiß beschichtet in RAL 9010.

Ausführung: Schlagregendicht nach EN 1027, Klassifizierung nach EN 12208

Verschlussart: Vierkantverschluss / (optional Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel)

Erzeugnis: FF Systembau / System B-EXT / mit Vierkant / Schlagregendicht

………. Stück ………. ……….