**F6) GK-Decke EI60 mit 30 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F6 – 60 / Brandschutz EI60 für GK-Decken**

Revisionsklappe Brandschutz EI60 für abgehängte Unterdecken, vorgerichtet für den Einbau in 30 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

(Max: 800x800 mm)

(Min: 200x200 mm)

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeschraubten Fireboardplatten 2x15 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F6 - 60

………. Stück ………. ……….