**FF Systembau Revisionsklappe / System F5 – 60 / Brandschutz EI60 für GK-Schachtwände mit einseitiger Beplankung**

Revisionsöffnungsverschluss Brandschutz EI60 für GK-Schachtwände / Abmessung: …..x….. mm

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss System F5-60 für Installationswände der Feuerwiderstandsklasse EI60 (Mindestdicke: 30 mm)

Die Revisionsklappe besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit 2x 15 mm GKF-Einlage. Das Türblatt ist mit einem Schloss und einer Fangsicherung versehen.

Abmessung / lichter Durchgang: .....x….. mm

(min. 200 x 200 mm - max. 800 x 800 mm)

(Außenmaß = lichter Durchgang + 110 mm)

Verschlussart: Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantschloss\*

\*Alternativ : - mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- mit zusätzlichem Profilzylinderschloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F5 – 60

………. Stück ………. ……….