**SCHACHTWÄNDE**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F5 – 90 / Brandschutz I90 für GK-Schachtwände mit einseitiger Beplankung**

Revisionsöffnungsverschluss Brandschutz I90 für GK-Schachtwände / Abmessung: …..x….. mm

Feuerwiderstandsfähiger, dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss System F5-90 für Installationswände gemäß DIN 4102-4 der Feuerwiderstandsklasse I90

gemäß Zulassung Z-6.55-2242

Revisionsklappe für Installationsschächte I90 in der Bauart von

* Schachtwänden mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten

Die Revisionsklappe besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit GKF-Einlage. Das Türblatt ist mit einem Schloss und einer Fangsicherung versehen.

Abmessung / Bestellmaß: .....x….. mm

(min. 200 x 200 mm - max. B=1000 x H=1500 mm)

(Außenmaß = Bestellmaß + 110 mm)

(Lichter Durchgang = Bestellmaß – 50mm)

Verschlussart: Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantschloss\*

\*Alternativ : - mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- mit zusätzlichem Profilzylinderschloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Optional: -Luftdichte Ausführung

Erzeugnis: FF Systembau / System F5 – 90

………. Stück ………. ……….

**TRENNWÄNDE**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F5 – 90 BS/BMW / Brandschutz I90 für GK-Trennwände mit beidseitiger Beplankung**

Revisionsöffnungsverschluss Brandschutz I90 für GK-Trennwände / Abmessung: …..x….. mm

Feuerwiderstandsfähiger, dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss System F5-90 BS / BMW für Installationswände gemäß DIN 4102-4 der Feuerwiderstandsklasse I90

gemäß Zulassung Z-6.55-2242

Revisionsklappe für Installationsschächte I90 in der Bauart von

* Mindestens 100 mm dicken Trennwänden in Ständerbauart mit Stahlkonstruktion und beidseitiger Beplankung
* Trennwänden mit beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren Bauplatten

Die Revisionsklappe besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen mit GKF-Einlage. Das Türblatt ist mit einem Schloss und einer Fangsicherung versehen.

Abmessung / Bestellmaß: .....x….. mm

(min. 200 x 200 mm - max. B=1000 x H=1500 mm)

(Außenmaß = Bestellmaß + 114 mm)

(Lichter Durchgang = Bestellmaß – 50mm)

Verschlussart: Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantschloss\*

\*Alternativ : - mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- mit zusätzlichem Profilzylinderschloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Optional: -Luftdichte Ausführung

Erzeugnis: FF Systembau / System F5 – 90 BS / BMW

………. Stück ………. ……….