**B1) Stahlblechklappe mit Vierkantverschluss – Luft- & Staubdicht**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B1 Stahlblech / mit Vierkant / Luft- & Staubdicht**

Revisionsklappe aus verzinktem Stahlblech ohne Brandschutzanforderung für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände/-decken. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Ausschnittsmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Ausschnittsmaß + 35 mm

Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet in RAL 9016.

Ausführung Luft- & Staubdicht Klasse 4 nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: Vierkantverschluss

Erzeugnis: FF Systembau / System B1 Stahlblech / mit Vierkant / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….