**B4) Edelstahlklappe mit PZ-Schloss**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B4 Edelstahl / mit Profilzylinderschloss**

Revisionsklappe aus Edelstahl ohne Brandschutzanforderung für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände/-decken. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Ausschnittsmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Ausschnittsmaß + 35 mm

Rahmen und Türblatt aus Edelstahl.

Verschlussart: PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System B4 Edelstahl / mit Profilzylinderschloss

………. Stück ………. ……….