**B4) Stahlblechklappe mit PZ-Schloss**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B4 Stahlblech / mit Profilzylinderschloss**

Revisionsklappe aus verzinktem Stahlblech ohne Brandschutzanforderung für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände/-decken. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Ausschnittsmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Ausschnittsmaß + 35 mm

Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet in RAL 9016.

Verschlussart: PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System B4 Stahlblech / mit Profilzylinderschloss

………. Stück ………. ……….