**F2 AKLD) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale / GK-Unterdecken mit 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F2 AKLD / Luft- & Staubdicht / Schallschutz**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale und/oder GK Unterdecken mit erhöhter Schallschutzanforderung

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingebauter Hartgipsplatte 2 x 12,5 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Ausführung Schallschutz nach DIN 4109-2:2018-01 geprüft nach DIN EN ISO 10140-2

Schalldämmmaß Rw bis 35 dB (Laborwert)

Ausführung Luft- & Staubdicht **Klasse 4** nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

 Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F2 AKLD / Schallschutz / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….