**F2 AKL) GK-Decke mit 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F2 Alu-Magic / Luft- & Staubdicht**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeklebter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Ausführung Luft- & Staubdicht **Klasse 4** nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F2 Alu-Magic / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….

**F2 AKL) GK-Decke mit 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für abgehängte Unterdecken,

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeklebter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 25 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Ausführung Luft- & Staubdicht **Klasse 4** nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….

**F2 AKL) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale mit 12,5 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale,

vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeklebter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 12,5 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Ausführung Luft- & Staubdicht **Klasse 4** nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….

**F2 AKL) GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale mit 25 mm Beplankung**

**FF Systembau Revisionsklappe / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht**

Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung für GK-Montagewand / GK-Vorsatzschale,

vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung: …..x….. mm

Rahmen aus Aluminiumprofilen, stabil an den Ecken verschweißt, mit flächenbündig eingeklebter imprägnierter Gipskartonplatte GKBi 25 mm. Sicherung des Innendeckels mit einer Fangsicherung.

Ausführung Luft- & Staubdicht **Klasse 4** nach EN 1026 und EN 12207

Verschlussart: verdeckt liegender Schnappverschluss \*

\*Alternativ in den Varianten abschließbar:

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Vierkantverschluss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem Rundzylinder-Hebelschloss

- verdeckt liegender Schnappverschluss mit zusätzlichem PZ-Schloss vorgerichtet für bauseitige

Profilzylinder

Erzeugnis: FF Systembau / System F2 AKL / Luft- & Staubdicht

………. Stück ………. ……….