**B2) Edelstahlklappe mit Schnappverschluss**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B2 Edelstahl / mit Schnappverschluss**

Revisionsklappe aus Edelstahl ohne Brandschutzanforderung für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände/-decken. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Ausschnittsmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Ausschnittsmaß + 35 mm

Rahmen und Türblatt aus Edelstahl.

Verschlussart: verdeckt liegende Schnappverschlüsse

Erzeugnis: FF Systembau / System B2 Edelstahl / mit Schnappverschluss

………. Stück ………. ……….