**B5) Stahlblechklappe mit Magnetverschluss**

**FF Systembau Revisionsklappe / System B5 Stahlblech / mit Magnetverschluss**

Revisionsklappe aus verzinktem Stahlblech ohne Brandschutzanforderung für Einbau sowohl in Gipskartonwände/-decken als auch in Massivwände/-decken. Liefern und einbauen incl. Auswechslung der Unterkonstruktion (falls erforderlich).

Abmessung (= Ausschnittsmaß): …..x….. mm

Außenmaß = Ausschnittsmaß + 35 mm

Rahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet in RAL 9016.

Verschlussart: Magnetverschluss

Erzeugnis: FF Systembau / System B5 Stahlblech / mit Magnetverschluss

………. Stück ………. ……….